[ Barcode Paper Type ]

주차권 발행기 사용자 설명서

- 목   차  -

1. 일반 안내 사항	3

2. 사용자를 위한 주요사항	3

- 일반 안전 규정	3

3. 구성품 설명 및 기술 사양	5

1. 기기사양	6

2. 규격	7

3. 설치	7

4. 발행기 속판 결선 안내	9

4. 발행기 메카니즘 설명서	11

1. DIP SWITCH SETUP	13

2. PANNEL SWITCH 사용방법	14

5. 발행기 동작방법	15

1. 설치방법	15

2. 용지장착방법	15

3. 장비초기화	16

6. 키패드 설명서	17

1. 개요	17

2. 키패드 배열 및 기능	17

3. 발행기 키패드 조작 구성	18

7. 발행기 메시지 리스트	35

8. 정비 및 수리	36

1. 일반 안내사항

저희『게이트코리아』제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 저희 제품은 완벽한 검사 및 시험과정을 거쳤으며 공장 출고에서부터 대리점에 1년간의 품질보증을 해 드립니다. 본 제품의 설치 및 사용기간 중 질문사항이나 문제점이 발생될 경우 저희 회사의 기술지원팀인 02) 2068-6278 로 직접 연락해 주시기 바랍니다.

2. 사용자를 위한 주요사항

▣ 일반 안전규정

1) 저희『게이트코리아』에서는 인명 및 장비의 안전을 위해 본 안전규정을 지켜

주실 것을 권고합니다. 본 제품을 부적절히 설치하거나 잘못 사용할 경우에는

인명 및 장비에 손실을 야기시킬 수 있습니다.

2) 제품을 설치하기전 이 매뉴얼을 자세히 읽어 주시기 바랍니다.

3) 이 매뉴얼을 잘 보관하시어 항상 참조하시기 바랍니다.

4) 본 제품은 이 매뉴얼에 기술된 내용으로만 사용되도록 설계•제작되었습니다. 기        술된 대로 사용하지 않을 경우 본 제품의 신뢰성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아        니라 위험 발생요소가 발생 될 수 있습니다.

5) 저희『게이트코리아』은 본 제품이 지향하는 자동화 시스템에서 벗어난 부적합

한 사용이나 다른 방식에 의해 사용되었을 경우 발생되는 장비 피해에 대한

책임은 질 수 없습니다.

6) 본 제품을 폭발우려가 있는 지역, 즉 인화성 가스가 발생되는 지역에 설치할 경우

에는 본 제품에 대해 심각한 위험이 초래되오니, 이들 지역에서는 본 제품을 사용하

여서는 안됩니다.

7) 저희『게이트코리아』은 주차권 발행기를 설치하기 위한 토목공사나 주차권

발행기의 사용 기간중 주차권 발행기의 기계장치를 바꾸는 등 설치상의 기술

사양을 지키지 않은 경우에 대해서는 책임을 질 수 없습니다.

8) 장비운영을 하기 전에는 시스템의 전원 메인 스위치(Main Power Switch)를

“OFF" 위치에 두십시오.

9) 어스(접지) 연결을 완벽히 해주시고 연결은 금속물체에 하십시오.

10) 저희게이트코리아는 저희 회사 순정 부품이외의 부품을 사용하여 시스템의

안전과 정확한 작동이 안되는 것에 대하여는 책임을 질 수 없습니다.

11) 장비의 수리 및 정비시에는게이트코리아의 순정 스페어 부품만을 사용

하십시오.

12) 시스템 콤포넌트에 대한 어떠한 변형을 해서도 안됩니다.

13) 최종 사용자는 본 시스템에 대해 수리를 하거난 조정을 시도해서는 아니 됩니다

이와 같은 작업은 인가된 유자격자만이 수행해야 합니다.

3. 구성품 설명 및 기술 사양

9

20

3

12

14

16

17

22

13

15

11

8

10

8

18

7

7

6

11

5

21

4

Legend

1) 콘크리트 기초 좌대

2) 앙카 볼트

3) 단자대

4) DC12V 릴레이

5) DC 12V Power

6) 발행버튼

7) 주차권배출구

8) 디스플레이

9) 휀

10) 전구

11) 발행기 메카니즘

12) AC/OUT 단자대

13) LCD & 키패드

14) 차량검지기

15) 노이즈필터

16) 전원스위치

17) 베이스플레이트

18) 전원선

19) 통신선

20) 히터

21) 용지가이드

22) 음성콘트롤러

2

2

19

18

1

1

19

19

< 장비구성 및 사양은 예고없이 변경될수 있음>

<< 발행기 오른쪽 측면 >>

<< 발행기 왼쪽 측면 >>

1. 기기사양

ꋫ 일 반 사 항

• 입력전원 : AC 220 Vac, 60Hz / DC 24V / DC 5V / DC 12V

• 인쇄방식 : Thermal Line Print

• 용지용량 : 2500매 / 2800매

• 통신방식 : RS-232C

• 음성출력 : 정격 5W

• 설정방법 : 18 Key Board

• 표시방법 : 외부 7 SEGMENT / 내부 64 x 16 LCD

• 판독방식 : Magnetic 판독방식

• 헤드수명 : 50Km (Full Dots 인쇄시)

• 컷터수명 : 150만회

ꋫ 주 변 환 경

• 주변온도 : -20℃～+50℃

• 습    도 : 10%～85%

ꋫ 외함 (몸체)

• 재    질 : 스틸 2mm, 1도 색상 분체도장

• 규    격 : 350(W)× 480(D)× 1250(H)

• 개    폐 : 양쪽 측면 문짝(전원 및 콘트롤러에 접근 가능)

• 마감도장 : 부식방지용 분체도장

2. 규격

3. 설치

3-1. 사전 점검사항

주차권 발행기의 시스템이 안전하고 정확하게 운영되게 하기 위해서는 다음

과 같은 요구조건이 충족되어야 합니다.

• 베이스 플레이트가 설치되는 지질조건은 이를 충분히 지탱할 수 있어야 합니

다.

• 외함의 어스연결이 완전히 되었는지 확인해야 합니다.

3-2 베이스 플레이트 설치

380

320

평 면 도

베이스 플레이트는 콘크리트 좌대에 매설해야 함. 베이스 플레이트를 콘크리트 좌대 상부에 설치하되 콘크리트가 완전 굳기전에 설치해야 함.

외함

체결 볼트

넛트

콘크리트

기초좌대

전원선

통신선

배수관

앙카볼트

≪그림4≫

1) 콘크리트 기초좌대를 그림4와 같이 준비할 것

2) 베이스 플레이트를 그림4와 같이 설치하되 전기선 도관은 2개 내지 그 이상           설치할 것. 수평기를 사용하여 베이스 플레이트가 완전 수평이 되도록 하고           시멘트가 굳을 때까지 기다릴 것.

3) 베이스 플레이트는 콘크리트 기초좌대 위에 그림과 같이 매설하도록 할 것.           베이스 플레이트를 콘크리트 기초좌대의 상단부에 설치하여 시멘트가 완전 굳           기전에 설치할 것.

4) 전원 및 통신선을 ≪그림4≫와 같이 콘크리트 기초좌대의 가운데 부분에 수           직으로 매설할 것. 이때 전원선과 통신선을 각각 별도의 배관에 격리시켜           전기적 간섭을 방지토록 할 것. 주변조건 때문에 부득이 한 개의                    배관에 이들 두 가지의 선을 집어 넣을 경우에 통신선은 Shielding(차폐)된           케이블을 사용해야 함.

5) ≪그림4≫에 도시되어 있는 바와 같이 배수관을 설치하는 것이 바람직함.

4. 발행기 속판 결선 안내

자동/수동발권

MODE 선택 스위치

릴레이 B

릴레이 A

4-1. 자동/수동발권 MODE 선택 스위치

자동발권 선택

수동발권 선택

발행중지

4-2. 릴레이 A 역할 (좌측부터 출력1 - 4)

입력  : 검지기의 Long Pluse 로부터 신호를 받아 출력한다.

출력1 : 수동발권선택시 발권 대기 상태 신호 출력

출력2 : 음성보드 A와 GND에 신호 출력 (음성 안내방송 출력)

출력3 : 사용않음

출력4 : 발권 버튼의 LAMP 신호 출력 (LAMP 점등)

<참고> 릴레이 A는 수동 발권선택시 사용하는 각종 출력 신호를 확장

하기 위하여 사용하는 릴레이 보드 이다.

4-3. 릴레이 B 역할 ( 좌측부터 출력 1 - 4)

입력  : 정기권 GATE OPEN 신호를 받아 출력한다.

출력1 : 차량검지기에 Counter 신호를 출력하여 발행기가 1회 동작하지

못하도록 신호를 출력한다.

출력2 : 사용않음

출력3 : 사용않음

출력4 : GATE OPEN 신호를 출력한다.

<참고> 릴레이 B는 정기권 시스템과 연동하여 사용하고자 할경우에

사용하는 릴레이 보드이다.

4-4. 단자대 연결 안내

루우프 코일		차단기 Signal		RF Signal		인터폰 Signal				RF 통신 포트		PC 통신 포트
A	B	COM	OUT	COM	IN	S1	N1			COM	TX	COM	TX	RX

루우프

코일 연결

차단기 열림

신호 연결

정기권 열림

신호 연결

인터폰

신호 연결

정기권통신

신호 연결

요금계산기통신

신호연결

4-5. 음성보드 연결 안내

음성볼륨 조절장치

날짜/시간 설정

I/O 콘넥터

음성(연속)		음성(1회)		음성	Power			스피커
A	B	A	B	GND	GND	+12		+	-

음성

연속출력

음성

1회출력

스피커

연결

전원입력

음성A 내용 : 버튼을 누른후 주차권을 뽑아가 주세요.

음성B 내용 : 주차권을 뽑고 차단기가 열리면 통과하세요

<참조> 바코드 발행기는 날짜/시간설정을 사용하지 않는다.

4. 발행기 메카니즘 설명서

DIP SWITCH

통신 PORT

I/O PORT

키패드 콘넥터

7 Segment 콘넥터

주차권 배출구

Paper Cutter

Thermal Head

PANNEL SWITCH

주차권 삽입구

주차권 배출구

DC POWER

메카 전원스위치

전원 연결부

주차권 삽입구

통신 PORT

I/O PORT

메카 고정대

접지 연결부

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

I/O PORT PIN 배열 안내

11.12 - 발행기 발권 입력 PORT

9.10 - 음성 B 출력 PORT

7. 8 - 차단기 열림 출력 PORT

5. 6 -

3. 4 -

1. 2 -

Thermal Head

주차권 배출구

1. DIP SWITCH SETUP

ON

OFF

1

8

< 초기출하상태 >

SWITCH	상 태	내 용
1번/2번	OFF	주차 발행 모드
	ON	PC 접속 모드
3번	OFF	세로인쇄
	ON	가로인쇄
4번	OFF	NORMAL CUT
	ON	MARK CUT
5번	OFF	조합형
	ON	완성형
6번/7번/8번		사용하지 않음

2. PANNEL SWITCH 사용방법

1. PANNEL SWITCH 구성

LED1

LED2

LED3

LED4

SW3

SW1

SW2

FEED

CUT

LOAD

: 본 PANNEL SWITCH의 기본 기능은 발행기의 현재 상태를 LED를 통하

여 표시하고 또한, 용지를 임의로 정 방향으로 FEEDING, 절취 폐기, 용

지 회수를 제어하기 의한 기능을 갖는다.

< 각 기능의 설명 >

LED1: 전원이 켜져 있는 상태를 알려주기 위한 LED. ( POWER LED )

LED2: 본 발행기를 PRINTER 모드로 설정하였을 때 HOST의 PRINTER

PORT와 연결되어 동작/발행 가능한 상태를 나타내는 LED.

(STAND BY LED )

LED3: 본 발행기 동작 중 에러가 발생하여 동작 불능 상태에 처했을

때 표시되는 LED.

SW1(FEED) : 용지가 장착되어 있을 때 임의로 용지를 정방향 (16DOT

LINE)으로 FEEDING 시키는 기능.

SW2(CUT) : 발행기의 CUT 모드(NORMAL CUTTING , MAKR

CUTTING)에 따라 용의 절취 폐기하는 기능.

SW3(LOAD) : 장착된 용지를 회수하는 기능의 스위치.티켓 발행 시에

는 반드시 용지를 재장착 하여야 한다.

5. 발행기 동작 방법

1. 설치방법

가. 발행기 전원 스위치(NFB)가 OFF되어 있는지 확인한다.

나. 요금계산기와 RS232 통신을 필요로 하면 기기하단에 있는 단자대의

PC통신 단자에 통신 케이블을 연결한다.

다. 각각의 I/O 콘넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인한다.

라. SW1의 DIP 스위치를 용도에 맞게 설정한다.

마. 발행기의 전원 스위치(NFB)를 ON하여 전원을 공급한다.

2. 용지장착방법

: 주차권 용지가 발행기 메카니즘에 장착되어 있지 않으면 발행기는 에러

메시지와 함께 Buzzer를 울린다.

이때 주차권 용지를 장착하는 것을 말하며, 용지 장착은 용지를 삽입방향

에 삽입하면 발행기가 자동으로 용지를 장착한다.

가. 발행기 전원 스위치를 ON 시킨다.

나. 용지를 용지 삽입방향에 삽입시킨다.

주의) 용지를 삽입할때는 뒤쪽에 있는 Roller에 용지가 물리수 있게 깊

게 삽입한다.

다. 주차권 메카니즘은 처음 삽입된 용지에 대해 용지 장착을 자동으로 삽

입한다.

라. 용지가 삽입되면 주차권 메카니즘은 배출 센서(Out Sensor)에 용지가

감지 될 때까지 자동으로 Feeding 한다.

만약, 발행기 뒤쪽의 Start Sensor가 용지를 감지하였는데, 용지를

Roller에 물리지 않게 삽입 시켰거나, 또는 Start Sensor에 용지가 감지

된후 늦게 뒤쪽 Roller에 물릴 경우에는 용지 장착을 취소/회수를 시도

한다. 이렇게 회수가 되면 용지를 제거한후 처음부터 다시 용지 삽입을

시도한다.

마. Normal Cutting 으로 장비가 설정되었을 때는 일정 길이의 용지를 절취

한다. 만약 Mark Cutting 으로 설정되었다면 용지가 배출 센서에 감지

된 후부터 주차권 용지의 Mark 부분을 감지하여 절취하며 만약 일정 길

이 동안 Mark 부분이 감지되지 않으면 임의 길이를 절취한다.

라. 절취된 용지를 제거하면 발행기는 티켓발행 대기상태가 된다.

3. 장비 초기화

: 초기화 작업은 본 기기를 처음 사용함에 있어서 기본적으로 반드시 수행

해야 하는 작업으로서 기기 운용에 필요한 기본 값들을 설정하는 것이며

초기화 작업이 수행되지 않은 상태에서 본기기를 운용하면 예기치 않은

이상 현상이 발생될 수도 있으므로 반드시 장비 초기화를 실행하여야 한

다.

가. LCD가 연결되었다면 LCD에는 현재의 날짜와 시간이 표시된다.

이 상태에서 현재의 날짜/시간이 틀릴 경우 재 설정을 한다.

(키패드 사용방법 기능 + 0 참조)

나. 주차권에 인쇄되는 주차시간 및 주차 금액을 설정한다.

(키패드 사용방법 기능 + 1 참조)

다. 주차권 티켓 번호의 범위를 설정한다.

(키패드 사용방법 기능 + 2 + 1 참조)

라. 용지 부족 경고 기능을 설정한다.

(키패드 사용방법 기능 + 2 + 2 참조)

마. 주차권이 장시간 발행되지 않을 경우를 위하여 주차권 휨을 방지하기

위한 ISSUE Delay Time을 설정한다.

(키패드 사용방법 기능 + 4 참조)

바. 주차권 발행기의 Unit_No를 설정한다.

본 기능은 동일 주차장에 여러대의 주차권 발행기 사용시에 발행 된

주차권을 발행한 주차권 발행기를 알기위한 것이다.

(키패드 사용방법 기능 + 5 참조)

사. 주차권 용지 폐권 처리 시간을 설정한다.

본 기능은 발행된 주차권을 일정시간 동안 회수 하지 않으면, 발행기

가 자체적으로 폐권 처리하기 위한 시간을 설정하는 것이다.

(키패드 사용방법 기능 + 6 참조)

이로써 장비초기화는 모두 실행 완료 되었습니다. 이제부터 장비의 사용이

가능합니다.

※ 만약 장비의 각 기능을 테스트 하고자 한다면 키패드 사용법의 기능 + 9

를 참조하여 실행하면 확인할수 있습니다.

6. 키패드 설명서

1. 개요

발행기의 효율적인 운영을 위한 조작용 화면 표시기와 18개의 입력 조작

Key를 준비하여 발행기의 장비 SET-UP/장비구성설정/기능점검 등의

기능을 수행 할수 있습니다.

2. 키패드 배열 및 기능

2-1. 키패드 배열

1

4

7

0

2

5

8

3

6

9

기능

정정

+

-

M

AC

0 0

실행

2-2. 키패드 기능

1 숫자 Key : 1~9 / 입력 및 설정 값의 숫자 입력시 사용.

+ 연산 Key : +,- / 운영 조작시 증감을 위한 Menu 설정(변경)시 사용.

정정 Key   : 입력의 오류 및 설정 입력의 수정시 사용.

M Key     : 고객권 카드 확인 기능과 정기권 발행 기능시 사용.

AC Key    : 발행기 Unit 내에 카드가 걸려 있거나 제거시 사용.

기능 Key   : 특별 기능을 수행시 사용.

실행 Key   : 선택된 메뉴 및 설정 값의 입력/선택시 사용.

3. 발행기 키패드 조작 구성

: 키패드 사용법에서는 각 기능을 재 설정하고 또한 각 기능 테스트를 목

적으로 사용할수 있다.

주차 발행기 모드로 설정되었을 때는 LCD의 기본화면이 다음 <그림 1>

과 같이 시간을 표시한다.

04/06 16:32:00

< 그림 1>

3-1. 각 기능 키의 종류

1-1. 기능 + 0 : 시스템의 날짜/시간/요일 설정

1-2. 기능 + 1 : 주차 시간/금액 설정

1-3. 기능 + 2 : 티켓 번호 범위 설정/초기화/용지 부족 경고 설정

기능 + 2 + 0 : 발행번호 초기화

기능 + 2 + 1 : 발행번호 범위 설정

기능 + 2 + 2 : 용지 부족 경고 설정

1-4. 기능 + 3 : 테스트 발권

1-5. 기능 + 4 : 티켓의 휨 방지를 위한 DELAY TIME 설정(분)

1-6. 기능 + 5 : UNIT_NO(터미널 번호) 설정

1-7. 기능 + 6 : 패권 처리 시간 설정(초)

1-8. 기능 + 7 : NONE

1-9. 기능 + 8 : NONE

1-10. 기능 + 9 : 각 기능 테스트를 위한 기능

기능 + 9 + 0 : 외부 메모리 테스트

기능 + 9 + 1 : 발행기에 장착된 시계 테스트

기능 + 9 + 2 : 각 센서 테스트

기능 + 9 + 3 : 키 테스트

기능 + 9 + 4 : 세그먼트/LED 테스트

기능 + 9 + 5 ; 각 모터 테스트(스텝모터/커터모터/배출모터)

기능 + 9 + 6 : THERMAL HEAD THERMISTOR 값 읽기

기능 + 9 + 7 : NONE

기능 + 9 + 8 : NONE

기능 + 9 + 9 : DIP_SW 테스트

3-2. 각 기능키에 대한 상세 사용법

2-1. 날짜/시간/요일 설정

기능 + 0 : 발행기의 날짜/시간을 재설정하는 기능으로써 다음의 순서에 의해

설정한다.

가. <그림 1>의 상태에서 기능키를 누른다.

나. 다음 <그림 2>와 같은 LCD에 표시된다.

Get Func No? [_]

<그림 2>

다. <그림 2>에서 0 키를 누른다.

라. <그림 3>과 같이 약 0.5초 표시된다.

Get Func No? [0]

<그림 3>

마. <그림 4>와 같이 날짜를 입력 받을 준비를 한다.

Date: YY/MM/DD/W

<그림 4>

바. 년도/월/일자/요일을 <그림 5>의 예와 같이 입력한다.

Date: 98/04/06/1

<그림 5>

요일 : 일요일 ~ 토요일을 0 ~ 6으로 입력한다.

만약 년도/월/일자/요일을 입력중 잘못된 데이터를 입력하면 처리되지 않는다

사. 년도/월/일자/요일을 입력하였으면 <그림 6>과 같이 시간을 입력받기 위

한 준비를 한다.

Time: HH/MM/SS

<그림 6>

아. <그림 6>과 같이 현재 시간을 입력받기 위해 대기하는 상태에서 다음

<그림 7>과 같은 예로 시간을 입력한다.

Time: 18/06/05

<그림 7>

현재 시간을 입력시 시간은 24시간을 기준으로 입력한다.

만약 옳지 않는 데이터를 입력하면 처리되지 않는다.

자. 지금까지 정상적으로 입력이 완료되었으면 <그림 2>로 복귀하여 다음

기능키를 입력받기 위한 준비를 한다.

참고> 만약 데이터 입력을 취소하고 싶을 때는 기능 또는 정정키를 입력하면 된다.

2-2. “기능” + “1”   : 주차 시간/금액 설정

가. <그림 1>의 상태에서 “기능키”를 누른다.

나. <그림 2>가 나타나면 “1”키를 누른다.

다. 상기와 같이 하였으면 아래 <그림 8>과 같이 금액을 입력받기 위한 준비

를 한다.

Amount--→[    ]

<그림 8>

라. 아래 예와 같이 금액을 입력한다(“500”원을 입력할 경우).

Amount--→[   5]

Amount--→[  50]

Amount--→[ 500]

마. 상기와 같이 금액이 옳게 입력 되였으면 “실행”키를 누른다

Time-----→[  ]

그러면 다음 <그림 9>와 같이 시간을 입력받기 위해 대기한다.

<그림 9>

바. 아래 예와 같이 시간을 입력한다(30분 일 경우).

Time-----→[ 3]

Time-----→[30]

사. 상기와 같이 데이터가 옳게 입력되었으면 주차요금/시간 입력을 종료하고

<그림 2>로 복귀한다.

참고) 만약 입력중 데이터가 잘못 입력되었으면 “정정”키를 누른후 재입력한다.

또한 입력을 취소 하고자할 때는 “기능"키를 누르면 <그림 2>로 복귀하여 입력

을 취소할 수도 있다.

2-2. “기능” + “2” : 티켓 발행번호 범위/초기화/용지 부족 경고 설정

: 이 기능은 티켓의 발행 번호를 몇번부터 몇번까지 할 것인지를 설정하고

또한 설정된 범위의 값으로 초기화 할 수도 있으며 티켓을 몇장 발행할수

있는지 발행수량을 입력함으로써 용지 부족경고를 발행기로부터 알수 있다.

가. <그림 1>에서 “기능”키를 누른다.

나. <그림 2>가 나타난 후 “2”키를 누른다.

다. 상기와 같이 하였으면 다음 <그림 10>과 같이 해당 기능 번호를 입력받

Select No--→[ ]

을 준비를 한다.

<그림 10>

2-2-1. “기능” + “2” + “1” : 티켓 발행번호 범위 설정

: 이 기능은 발행번호를 몇번부터 몇번까지 사용할 것인지를 설정한다.

Select No--→[1]

가. <그림 10>에서 다음과 같이 1키를 누른다

나. 아래 <그림 11>과 같이 티켓 발행번호 범위를 입력받을 준비를 한다.

TK_No [   _-   ]

<그림 11>

다. 아래 예과 같이 데이터를 입력한다.(1 _ 5000번까지를 발행번호로 할

TK_No [   1-   ]

경우)

발행 시작번호를 상기와 같이 입력하였으면 “실행”키를 누른다. 그러면

다음과 같이 표시된다.

TK_No [   1-  _]

이제는 발행 끝번호를 입력할 차례이다. 계속 다음과 같이 입력한다.

TK_No [   1-   5]

TK_No [   1-  50]

TK_No [   1-5000]

TK_No [   1- 500]

라. 상기와 같이 데이터를 옳게 입력하였으면 <그림 10>으로 복귀한다.

참고) 만약 티켓 시작번호가 끝번호보다 작으면 데이터를 다시 입력받을 준비를 한다.

티켓 시작번호는 항상 0보다 크고 끝번호 보다는 작거나 같아야 하고, 티켓 끝

번호는 시작 번호보다는 크거나 같아야 하며, 티켓의 발행 번호는 0001- 9999

번까지 설정할 수 있다.

2-2-2. “기능” + “2” + “0” : 티켓 발행번호 초기화

: 이 기능은 티켓 발행번호 범위 설정 시 입력한 시작번호로 자동 초기화된

다.

가. <그림 10>에서 다음과 같이 “0”키를 입력한다.

Select No---→[0]

Init TK_No?[Y,N]

나. 상기와 같이 입력하였으면 아래와 같이 LCD에 표시된다.

다. 상기와 같이 표시되었을 때 초기화를 실행하려면, “실행키”를, “초기화”를

취소하려면 “정정”키를 누른다.

만약, 초기화를 실행하기 위해 “실행”키를 눌렸을 경우 초기화를 실행한

후 다음과 같이 약 0.5초간 표시된 후 <그림 10>으로 복귀하고 “정정”키

를 눌렸을 경우 바로 <그림10>으로 복귀한다.

TK_NO Init GOOD !

2-2-3. “기능” + “2” + “2” : 용지부족 경고 설정

: 이 기능은 발행될 티켓의 수량을 설정함으로써 설정된 수량만큼 티켓을 발

행하였을 때 BUZZER를 울림으로써 관리자에서 용지 부족 경고를 알려준

다.

만약, 용지 부족 경고 기능을 사용하고 싶지 않을 때는 반드시 “0000”으

로 설정한다. 이렇게 설정되면, 용지 부족 경고음을 울리지 않는다.

가. <그림 10>에서 “2”키를 누른다.

나. 다음 예와 같이 LCD에 표시된다.

Remain TK (0050)

상기의 “( )”안의 숫자는 이전에 설정한 발행 티켓 최대 수량에서 현재까

지 발행하고 앞으로 발행할 수 있는 티켓 수량이다.

다. 상기와 같이 표시된후 티켓 최대 수량을 재설정하려면 “실행”키를 누르고

재설정을 취소하려면 정정키를 누른다.

만약 “정정”키를 누르면 <그림 10>으로 복귀한다.“실행”키를 눌렀으면

다음을 계속 실행한다.

라. 발행 티켓 최대 수량을 재입력 받기 위해 다음 <그림 12>와 같이 표시한 후

대기한다.

Ticket MAX[   _]

<그림 12>

마. 재설정할 값을 다음 예와 같이 입력한다.(9999 입력할 수 있는 최대 수량을 입

력한 경우)

Ticket MAX[   9]

Ticket MAX[  99]

Ticket MAX[ 999]

Ticket MAX[9999]

바. 상기와 같이 데이터를 옳게 입력하였으면 <그림 10>으로 자동 복귀한다.

만약 입력도중 잘못 입력하여, 재입력을 할 경우에 “정정”키를 누르면

<그림 12>와 같이 재입력 받을 준비를 한다.

그리고 “용지 부족 경고” 기능을 필요로 하지 않을 때는 반드시 “0000”

을 입력한다.

2-3. “기능” + “3” : 테스트 발권

:  이 기능을 테스트 발행을 목적으로 한다. 이 기능에 의해 발행된 티켓에

는 “TEST"라는 문구가 인쇄된다.

가. <그림 1>에서 “기능”키를 누른다.

나. <그림 2>가 나타나면 “3”키를 누르면 아래와 같은 메시지가 LCD에 표시되고

Printing...

테스트 발행을 실행한다.

Ticket Print End

다. 테스트 발행이 종료되면 다음 예와 같이 표시된다.

라. 테스트 발행된 티켓을 확인한다.

상기와 같은 절차로 실행하면 테스트 발행의 모든 행정이 종료된 것이다.

2-4. “기능” + “4” : 티켓 휨 방지를 위한 DELAY TIME 설정

: 이 기능은 티켓을 최종발행후 일정시간(본 기능에서 설정된 시간) 티켓이 발

행되지 않으면 임의 거리(10미리)를 앞으로 전진 대기시키는 기능이다.

가. <그림 1>에서 “기능”키를 누른다.

나. <그림 2>와 같이 나타난후 “4”키를 누른다.

다. 상기와 같이 실행하였으면 다음 예와같이 시간을 재 입력할 것인지 묻는

Issue dly ? [Y,N]

메시지가 나타난다.

위의 상태에서 0분 이상의 데이터를 재입력 할 경우에는 “실행”키를 누르

고 만약 ISSUE DELAY TIME을 0분으로 할 경우에는 “정정”키를 누른다.

이렇게 0분으로 설정되었을 때는 티켓 발행 후 사용자가 발행된 티켓을 회

수함과 동시 임의거리(10미리)를 앞으로 전진시킨다. “실행”키를 눌렀을 경

우에는 다음을 계속 실행한다.

라. 다음 <그림 13>과 같이 ISSUE DELAY TIME(분)을 입력받기 위한 대기 상태

가 된다. ISSUE DELAY TIME은 0분 - 60분 사이의 값으로 한다.

Minute ---→[ _]

<그림 13>

마. <그림 13>에서 다음 예와 같이 데이터를 입력한다.(30분으로 할 경우)

Minute ---→[ 3]

Minute ---→[30]

상기와 같이 데이터를 옳게 입력하였으면 <그림 2>로 복귀한다.

만약 데이터 입력중 잘못 입력하였으면 “정정”키를 누르면 <그림 13>의

상태에서 재입력할 수 있다.

2-5. “기능” + “5” : UNIT_NO(터미널 번호)를 설정하는 기능

: 여기에서 설정된 UNIT_NO는 티켓 발행시 티켓 정보에 사용되고, 또한 발행

후 HOST에게 전송할 발행티켓 정보에도 사용되는 중요한 기능이므로 반

드시 설정 되어야 한다.

그리고 HOST와 통신시에도 사용된다, 만약 UNIT_NO가 틀릴 경우 통신이 제

대로 이행되지 않는다.

가. <그림 1>에서 “기능”키를 누른다.

나. <그림 2>가 나타난 상태에서 5키를 누르면 아래 <그림 14>와 같이

UNIT_NO를 입력받기 위한 대기 상태가 된다.

UNIT No --→[ _]

<그림 14>

다. 상기와 대기 상태에서 아래의 예와 같이 UNIT_NO를 입력한다.(UNIT_NO가 1

일 경우)

UNIT No --→[ _]

라. 상기와 같이 UNIT_NO를 제대로 입력하였으면 “실행”키를 누른다.

마. 입력된 UNIT_NO를 설정하고 <그림 2>로 복귀한다.

만약 UNIT_NO를 잘못 입력하였으면 “정정”키를 누른후 재입력하고

“01”과 같이 입력하여도 된다.

주의) UNIT_NO는 반드시 0보다 큰 숫자이어야 하며 반드시 설정되어야 한다.

2-6. “기능” + “6” : 패권처리 시간 설정

: 이 기능은 티켓을 발행후 사용자가 발행된 티켓을 회수하지 않았을 때 발행

된 티켓을 패권처리하기 위한 시간을 설정하며, 만약, 패권처리가 필요하지

않을 때는 반드시 “00”으로 입력하여야 한다. 이렇게 패권처리를 하지 않을

시에는 반드시 이미 발행된 티켓이 제거되어야만 한다.

가. <그림 1>에서 기능키를 누른다.

나. <그림 2>가 나타난 상태에서 6키를 누르면 다음 <그림 15> 와 같이 패

권 처리할 시   간을 설정할 것인지 묻는 메시지가 나온다.

TK thrust ? [Y,N]

<그림 15>

다. 위의 상태에서 패권 처리 시간을 설정하려면 실행키를 누르고 만약 패권

처리 시간 설정 취소를 하고자 할 경우에는 정정키를 누른다.

취소를 하면 <그림 2>로 복귀한다. “실행”키를 눌렀을 경우 다음을 계속

실행한다.

라. “실행”키를 눌렀을 경우 아래 <그림 16>과 같이 패권처리 할 시간을 입

력받기 위한 대기상태가 된다. 패권 처리할 시간은 0초  60초 사이의

값으로 설정된다.

Second--→[ _]

<그림 16>

마. 위의 대기 상태에서 아래의 예와 같이 패권 처리할 시간을 설정한다.

(30초일 경우)

Second--→[33]

Second--→[ 3]

바. 상기와 같이 시간을 옳게 입력하였으면 입력된 시간을 설정하고 <그림 2>로

복귀한다.

만약 패권처리 하지 않을 경우에는 “00”을 입력한다.

2-7. “기능” + “9” : 각 기능 테스트

: 본 기능은 발행기의 각 기능(메모리, 시계, 키패드, 세그먼트, 센서,

DIP_SW, 스텝모터, 커터모터, 배출 모터 등)을 테스트하는데 목적이 있다.

있다.

2-7-1. "F" + "9" + "0" : 메모리 테스트

: 외부 메모리를 테스트하여 불량 여부를 확인하는 기능

가. <그림 1>에서 “기능”키를 누른다.

나. <그림 2>가 나타나면 “9”키를 누르면 아래 <그림 17>과 같이 테스트 번

Test No---→[_]

호를 입력 받기 위해 대기한다.

<그림 17>

Test No---→[0]

다. <그림 17>에서 아래와 같이 0을 입력한다.

라. 위와 같이 하였으면 발행기는 아래와 같이 외부메모리를 자체 진단하여

불량 여 부를 확인한다.

[80000:00] GOOD

현재 테스트하고 있는 번지 상태

현재 테스트하고 있는 번지 상태에 기록된 값

현재 테스트하고 있는 번지

상기와 같이 테스트를 정상 종료하면 <그림 17>로 복귀하고

테스트 도중 테스트를 취소하고 싶을 때는 “정정”키를 누르면 <그림 17>로 복

귀한다.

만약, 테스트 도중에 에러가 발생하면 다음과 같이 LCD에 메시지를 표시

한다.

[ 8500:25 ] FAIL

상기와 같이 에러 메시지를 표시하고 정지한다.

위의 상태에서 메모리 테스트를 종료하려면, “기능”키를 누르면 <그림 17>로	복귀한다.

2-7-2. “기능” + “9” + “1” : 시계 테스트

: 이 기능은 발행기에 장착된 시계의 정상 동작 여부를 확인하는 기능이다.

RTC Testing...

가. <그림 17>에서 1키를 누르면 아래와 같은 메시지를 표시하고 시계 테스트를          시작한다.

나. 시계 테스트한 결과가 정상이면 아래의 그림과 같은 메시지를 약 0.5초간

RTC-Test good

표시한 후 <그림 17>로 복귀한다.

만약 시계 테스트 중 에러가 발생하면 아래와 같은 메시지를 표시한다.

RTC-Test error

에러가 표시된 상태에서 “기능”키를 누르면 <그림 17>로 복귀한다.

2-7-3. “기능” + “9” + “2” : 각 센서 테스트

: 이 기능을 발행기에 부착된 각 스위치/센서의 불량 여부를 확인하는 기능이다.

가. <그림 17>에서 “2”키를 누르면 아래와 같이 현재 SWITCH상태/센서들의        상태를  보여준다.

SW+Sen: 0000011

NONE

START SENSOR("1":용지 감지)

MARK SENSOR("1" MARK 감지)

배출 센서(“1”:용지 감지)

LOAD SWITCH(1:키 누름)

CUTTING SWITCH(1키 누름)

CUTTER의 상태(1:커터위치 이상)

나. 각 SWITCH/센서의 확인을 종료하려면 “기능”키를 누른다.

2-7-4. “기능” + “9” + “3” : 키 테스트

: 이 기능은 키의 동작 상태를 확인하는 기능이다.

가. <그림 17>에서 “2”키를 누르면 다음 <그림 18>과 같이 키를 테스트 할 준비

Press Key-→[  ]

를 한다.

<그림 18>

나. 위의 상태에서 다음과 같이 테스트 하고자 하는 키를 눌러 테스트하면 된

다. (“정정”키를 눌렀을 경우)

Press Key-→[ C]

다. 키의 테스트를 종료하고 싶을 때는 “기능”키를 누르면 <그림 17>로 복귀

한다.

2-7-5.  “기능” + “9” + “5” : LED/SEGMENT 테스트

: 이 기능은 LED/SEGMENT의 불량 유무를 확인하는 목적으로 사용된다.

가. <그림 17>에서 “5”키를 누르면 PANNEL에 붙어 있는 LED들이 한번 씩

점멸되고 각 SEGMENT는 “0000” - “FFFF"로 변화하며 테스트를 실행한

다.

나. 테스트가 끝나면 자동으로 <그림 17>로 자동 복귀한다.

2-7-6. 기능 + 9 + 5 : 각 모터 테스트

: 이 기능은 각 모터의 동작 상태를 확인하는 기능으로, 스텝모터, 커터모터,

배출 모터(DC MOTOR)를 테스트한다.

가. <그림 17>에서 5키를 누르면 <그림 10>이 나타난다.

<그림 10>의 상태에서 1을 누르면 : 스텝모터 정회전 테스트

<그림 10>의 상태에서 2를 누르면 : 스텝모터 역회전 테스트

<그림 10>의 상태에서 3을 누르면 : 커터모터 테스트

<그림 10>의 상태에서 4를 누르면 : 배출 모터 테스트를 실행한다.

나. 모터 테스트를 종료하려면 기능키나 정정키를 누르면 <그림 17>로 복귀

한다.

2-7-6-1. 기능 + 9 + 5 + 1 : 스텝모터 정회전 테스트

: 이 기능은 스텝모터의 정회전 상태의 불량 여부를 확인하는데 사용된다.

가. <그림 10>에서 1키를 누르면 아래와 같은 메시지가 표시되고 스텝모터

Step MF Testing.

정회전을 시작한다.

나. 스텝모터 정회전 테스트를 종료하려면 정정키를 누르면 <그림 10>과 같

이 복귀한다.

2-7-6-2. 기능 + 9 + 5 + 2 : 스텝모터 역회전 테스트

: 이 기능은 스텝모터의 역회전 상태의 불량 여부를 확인하는데 사용된다.

가. <그림 10>에서 2키를 누르면 아래와 같은 메시지가 표시되고 스텝모터

역회전을 시작한다.

Step MB Testing.

나. 스텝모터 정회전과 마찬가지로 스텝모터 역회전 테스트를 종료하려면 정

정키를 누르면 <그림 10>과 같이 복귀한다.

2-7-6-3. 기능 + 9 + 5 + 3 : 커터모터 테스트

: 이 기능는 커터모터의 동작상태의 불량 여부를 확인하는데 사용된다.

가. <그림 10>에서 3 키를 누르면 아래와 같은 메시지가 나타나고 커터를 한

Cutter Testing..

번 동작한다.

나. 커터가 정상적으로 동작하였으면 다음과 같은 메시지가 약 0.5초간 표시

되고 <그림 10>으로 복귀한다.

Cutter Testing OK

만약 커터 동작 중 에러가 발생하면 다음과 같은 메시지가 표시되고 기능

키를 눌러야 <그림 10>으로 복귀한다.

Cutter Error !!!

2-7-6-4. 기능 + 9 + 5 + 4 : 배출 모터 테스트

: 이 기능은 배출(DC 모터)모터가 제대로 기동하는지 확인하는 기능이다.

가. <그림 10>에서 4 키를 누르면 아래와 같은 메시지와 함께 배출모터가 기

동한다.

DC Motor Testing

나. 배출모터 테스트를 종료하려면 정정키를 누르면 <그림 10>으로 복귀한

다.

이로써 각 모터 테스트를 종료하고 테스트중 에러가 발행한 것에 대하여는 발행기를

재점검 또는 수리를 하여야 한다.

2-7-7. 기능 + 9 + 6 : THERMAL HEAD의 THERMISTOR 값 확인

: 이 기능은 THERMAL HEAD에 인쇄시 열을 가하는 가열량을 산출하는 기본

값으로 MAIN BOARD의 VR2에 의해 변화되면 변화유무를 인하는 기능이다.

가. <그림 17>에서 6키를 누르면 아래와 같이 VR2에 의한 기본 값이 ASCII

DECIMAL로 표시된다.

Heating--→(255)

나. 위의 상태에서 값이 변화하는 것을 확인하려면 VR2를 돌려본다.

다. 본 기능 테스트를 종료하려면 기능키를 누르면 <그림 17>로 복귀한다.

2-7-8. 기능 + 9 + 9 : DIP_SW 상태 테스트

: 이 기능은 DIP_SW의 불량 여부를 확인하는 기능이다.

가. <그림 17>에서 9키를 누르면 아래와 같이 표시된다.

DIP_SW: 00000000

7          0   BIT

나. 변화 유무를 확인하려면 해당하는 DIP_SW를 ON하면, 해당되는 비트가 1

로 변화된다.

※ 각 FUNCTION KEY 테스트 중 에러가 발생한 사항에 대하여는 해당하는 적절한 조

치를 취한 후에 발행기를 사용하여야 한다.

이상과 같이 주차권 발행기 키패드의 기본적인 사용방법을 설명하였습니다.

7. 발행기 메시지 리스트

☞ LCD 메시지 리스트

M E S S A G E	D E S C R I P T I O N
<<Initialize·>>	발행기 초기화중
ZP-4101 Printer	발행기 초기화 완료 후 MODEL 명 표시
Printing·	발행기 인쇄 중
Ticket Print End	발행기 인쇄 완료
Paper loading..	용지 장착 중
Paper back..	용지 장착 중 정상 LOADING을 하지 못하였을 때 용지제거
Card Checked.	카드 신호(정기권) 입력됨

☞ 기능키에 사용되는 메시지 리스트

M E S S A G E	D E S C R I P T I O N
Get Func No? [_]	해당하는 기능 번호 입력 대기
Date: YY/MM/DD:W	시계의 재설정을 위해 년/월/일/요일 입력 대기
Time : HH/MM/SS	시계의 재설정을 위해 시각/분/초 일력 대기
Amount---[ ]	주차요금 입력 대기
Time------ [ ]	주차시간 입력 대기
Init TK_No?[Y,N]	티켓 발행번호 초기화 여부 대기
TK_No Init GOOD	티켓 발행번호 초기화 완료
Remain TK (XXXX)	현재 발행할 수 있는 티켓의 수량 표시
Ticket MAX[ _]	티켓 최대 발행 수량 입력 대기
Issue dly ?[Y,N]	용지 휨 방지를 위한 ISSUE DELAY TIME 설정 여부 대기
UNIT No ---[ _]	UNIT_NO 입력 대기
TK thrust ?[Y,N]	패권 처리시간 설정 여부 대기
No function	해당하는 기능 키가 없음
Test No ----[_]	테스트 할 번호 입력 대기
RTC Testing·	시계 테스트 중
Rtc-Test good	시계 테스트 정상 종료
Press Key -[ ]	키 테스트를 위한 키 입력 대기
Segment Testing.	세그먼트 테스트 중
Step MF Testing.	스텝모터 정 회전 테스트 중
Step MB Testing.	스텝모터 역 회전 테스트 중
Cutter Testing..	커터 모터 테스트 중
Cutter Test OK	커터 모터 테스트 정상

M E S S A G E	D E S C R I P T I O N
DC Motor Testing	배출 모터 테스트 중
Heating-- (xxx)	현재 VR2의 값
DIP_SW: XXXXXXXX	현재 DIP_SW의 상태 표시
Select No --[ ]	해당 번호 입력 대기
Second --- [ _]	초 입력 대기
Minute --- [ _]	분 입력 대기

☞ LCD 에러 메시지 리스트

M E S S A G E	D E S C R I P T I O N
Rtc-Test error	시계 테스트 에러
Cutter error !!	커터 에러
Mark_Sen Error!!	Mark 센서 에러
Out_Sen Error !!	배출 센서 에러

8. 정비 및 수리

정비 및 수리가 요망될 시 저희 게이트코리아에 연락해 주십시오.

제  조  원

URL : WWW.gatekorea.co.kr

팩스 : 02) 2068-6279

전화 : 02) 2068-6278

주소 : 서울시 구로구 구로동 609-1 한성상가 B동

게이트코리아